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Intisari/Abstrak :
Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Indiratex Spindo bertujuan memberikan pengalaman kepada mahasiswa dalam menerapkan ilmu di bidang industri pemintalan benang. Penelitian ini bertujuan menganalisis penyebab penolakan benang cop reject cotton Ne 40 oleh sensor pada proses winding. Penelitian menggunakan 69 sampel benang cop reject yang diuji terhadap parameter Nomor Benang dan Kekuatan Tarik (strength). Data dianalisis menggunakan Diagram Fishbone, Control Chart, dan metode 5 Why. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan benang cop reject dipengaruhi oleh faktor manusia, mesin, metode, material, dan lingkungan. Ketidaksesuaian mutu paling banyak terjadi pada parameter Nomor Benang, sedangkan ketidaksesuaian paling sedikit terjadi pada parameter Kekuatan Tarik (strength). Analisis 5 Why menunjukkan bahwa penyimpangan Nomor Benang berkaitan dengan ketidakstabilan proses drafting, sedangkan penyimpangan Kekuatan Tarik berkaitan dengan pembentukan twist yang belum optimal. Usulan perbaikan meliputi peningkatan pengendalian mutu, pelaksanaan preventive maintenance, serta evaluasi dan kalibrasi sensor Uster Quantum 3 untuk meningkatkan kestabilan mutu benang dan mengurangi jumlah benang cop reject.
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